**超声波清洗机技术参数**

1、容积:≥90L

2、材质:约2.0mm厚304不锈钢板材

3、开门方式:手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手

4、灌流系统:灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接。

5、多级水位控制:自动模式下有高低两种水位选择，用户可根据清洗量选择合适的水位;手动模式下可以任意控制水位

6、自动进酶:设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液

7、精密器械筐:配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外。

8、变频电源:40/80/100KHZ，变频功能，功率可调

9、多程序选择:设备至少设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序，一键操作，方便快捷

10、界面显示:内带汉字库，任意显示汉字及字符;具有报警信息显示和存储功能。

11、温度指示器:数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长

12、安全保护:水位低保护功能:水位低时自动停止加热管加热和超声;超时保护功能:进水超过设定时间,停止进水，防止水流溢出;加热管干烧保护

13、外形尺寸:≤810\*650\*830mm(宽深高)

14、超声功率:≥2000w